{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","9.5","12.1 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.65","4.68"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","716","1,550"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","9.50","12.1"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","B"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,498","3,340"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","1,813"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","2.62","2.27 (3)"]
["","عامل الأداء","","","3.42"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","D"]
["","","تدفئة","","B"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","10.8","13.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(2) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(3) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلو واط","","","13.0 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","","","15.5 (2)"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","3.36 (3)"]
["تبريد المساحة","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","1559"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","","","12.29"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","3.58"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","4811"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","A+++ ~ D"]