{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","511.85","723","1,412","1,353"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","B","B"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","1,120","1,810"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","عامل الأداء","","","3.05","3.41"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","B","D"]
["","","تدفئة","","D","B"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: التجميع = الفئة l : مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(4) - الحد الأدنى لقيمة طاقة دارة القصر الجهاز متوافق مع EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - See separate drawing for electrical data"]
["","","","","","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]