{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":18,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["تبريد المساحة","SEER","","","","5.10","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","","10.0"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","467","466","466","386","652","652","652","652","652","824","824","","802"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","","13.4"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","","12.2"]
["","SCOP/A","","","","3.80","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","","3.96"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","2,211","2,210","2,210","1,949","4,164","4,164","4,163","4,164","4,163","4,683","4,683","","4,307"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","","","6.80 (1)","","6.80 (1)","","","9.50 (1)","","9.50 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","3.39 (3)","","3.60 (3)","","","3.55 (3)","","3.06 (3)","3.21 (3)","3.02 (3)","","4.61 (3)"]
["","عامل الأداء","","","","","3.61 (3)","","4.01 (3)","","","4.00 (3)","","3.30 (3)","3.57 (3)","3.54 (3)"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","A","","A","","","A","","B","A","B"]
["","","تدفئة","","","","A","","A","","","A","","C","B","B"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","","","7.50 (2)","","7.50 (2)","","","10.8 (2)","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)"]
["Notes","","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(3) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","","","","944"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG125L9V1"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","","","","","","","","","","","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","","","","","","","","","","","824"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","","","","","","","","","","","","12.7"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","","","","","","","","","","","4683"]
["تبريد المساحة","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]