{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG125L9V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.80","9.50","12.00"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","7.50","10.80"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.39","3.87","3.71"]
["","عامل الأداء","","","3.97","4.15"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","1,003","1,227"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.00"]
["","SEER","","","6.72","6.80","6.00"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","355","489","700"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A++","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.33","11.30","12.66"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.61","4.10"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,110","3,432","4,323"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]