{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQG71L7V1B","FCQHG71FVEB / RZQG71L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQHG100FVEB / RZQG100L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQG125L7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.8","6.8","9.5","9.5","12.0","12.0"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.11","6.11","6.21","6.21","6.00","6.00"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","389.525","389.525","535.427","535.427","700","700"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A+","A+"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","7.60","7.60","11.30","11.30","14.13","14.13"]
["","SCOP/A","","","4.18","4.18","4.30","4.30","3.89","3.89"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,545.455","2,545.455","3,680","3,680","5,085","5,085"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","830","830","1,075","1,075","1,500","1,500"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.09","4.09","4.42","4.42","4.00","4.00"]
["","عامل الأداء","","","4.80","4.80","4.99","4.99","4.40","4.40"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","7.5","7.5","10.8","10.8","13.5","13.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]