{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","كيلوواط","6.8","9.5","9.5 (3)","9.5","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.70","5.70","5.70 (6)","5.70","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","418","583.333","","583.333","806.142","806.142"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","6.80","9.50","","9.50","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","","A+","A","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","7.60","8.03","","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91 (6)","3.91","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A","","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","2,693","2,874","","2,874","2,949","2,949"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","عامل الأداء","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","7.5","10.8","10.8 (4)","10.8","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)"]
["","","","","","","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m","","","","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m"]
["","","","","","","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m; level difference: 0m","","","","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m; level difference: 0m"]
["","","","","","","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","","","","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC"]
["","","","","","","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","","","","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825"]
["","","","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]