{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM42N2V1B / RXM42N2V1B","FTXM50N2V1B / RXM50N2V1B","FTXM60N2V1B / RXM60N2V1B","FTXM71N2V1B / RXM71N2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلو واط","1.70","1.70","1.90","2.30"]
["","Max.","","كيلو واط","5.00","5.30","6.70","8.50"]
["","Nom.","","كيلو واط","4.20","5.00","6.00","7.10"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","","","1,172"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.75","3.68","3.39","3.03"]
["","عامل الأداء","","","4.12","4.00","3.61","3.19"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","B"]
["","","تدفئة","","A","A","A","D"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","5.40","5.80","7.00","8.20"]
["","Min.","","كيلو واط","1.70","1.70","1.70","2.30"]
["","Max.","","كيلو واط","6.00","6.50","8.00","10.20"]
["Notes","","","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - See separate drawing for electrical data","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(2) - See separate drawing for electrical data"]
["","","","","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(3) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","","","","(4) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m."]