{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":24,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 4MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM60R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM60R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM35R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM35R5V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM80A2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM80A2V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.5","6.8","6.5","6.8","6.7","6.7","6.8","6.8","6.8","6.8","7.40","7.40","8.00","7.40","7.40","7.40","8.00","7.40","7.70","7.70"]
["تبريد المساحة","SEER","","","7.76","6.75","7.76","7.71","6.94","6.94","6.97","6.97","7.71","6.75","7.40","7.40","6.93","6.73","6.73","7.07","6.93","7.07","6.52","6.52"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","294","352","294","309","338","338","342","342","309","352","351","351","405","387","387","370","405","370","417","417"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.50","6.80","6.50","6.80","6.70","6.70","6.80","6.80","6.80","6.80","7.40","7.40","8.00","7.40","7.40","7.40","8.00","7.40","7.70","7.70"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","5.30","4.50","5.30","5.30","4.30","4.30","4.80","4.80","5.30","4.50","6.23","6.23","5.37","4.27","4.27","5.37","5.37","5.37","4.27","4.27"]
["","SCOP/A","","","4.09","3.90","4.09","4.10","3.86","3.86","4.00","4.00","4.10","3.90","4.56","4.56","4.34","4.33","4.33","4.31","4.34","4.31","4.23","4.23"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A","A+","A+","A","A","A+","A+","A+","A","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1,814","1,612","1,814","1,807","1,559","1,559","1,680","1,680","1,807","1,612","1,913","1,913","1,732","1,382","1,382","1,744","1,732","1,744","1,413","1,413"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","810","947","810","883","896","896","863","863","883","947","887","887","1,125","1,079","1,079","977","1,125","977","1,236","1,236"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.01","3.59","4.01","3.85","3.74","3.74","3.94","3.94","3.85","3.59","4.17","4.17","3.56","3.43","3.43","3.79","3.56","3.79","3.11","3.11"]
["","عامل الأداء","","","4.49","3.82","4.49","4.38","3.95","3.95","3.81","3.81","4.38","3.82","4.58","4.58","4.08","3.73","3.73","4.02","4.08","4.02","3.56","3.56"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","B","B"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","B","B"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","8.20","8.60","8.20","8.60","8.30","8.30","8.60","8.60","8.60","8.60","9.60","9.60","9.40","9.30","9.30","9.30","9.40","9.30","9.00","9.00"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]