{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-K / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20K2V1B / RXS20L2V1B","FTXS25K2V1B / RXS25L2V1B","FTXS35K2V1B / RXS35L2V1B","FTXS42K2V1B / RXS42L2V1B","FTXS42K3V1B / RXS42L2V1B","FTXS50K2V1B / RXS50L2V1B","FTXS50K3V1B / RXS50L2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.4","1.7","","1.7"]
["","Max.","","كيلوواط","2.8","3.2","4.0","5.0","","5.3"]
["","Nom.","","كيلوواط","2.00","2.5","3.5","4.20","","5.00"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","مم","6.35","6.35","6.35","6.35","","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","مم","9.5","9.5","9.5","9.5","","12.7"]
["","Drain","OD","مم","18","18","18","18","","18"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي","215","285","430","590","","705"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.65","4.39","4.07","3.56","","3.55"]
["","عامل الأداء","","","4.72","4.67","4.76","4.12","","4.00"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلوواط","2.5","2.8","4.00","5.40","","5.80"]
["","Min.","","كيلوواط","1.3","1.3","1.4","1.7","","1.7"]
["","Max.","","كيلوواط","4.3","4.7","5.2","6.0","","6.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - 220 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - 220 فولت","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","(3) - 230 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 220 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 220 فولت"]
["","","","","(4) - 240 فولت","(4) - 240 فولت","(4) - 240 فولت","(4) - 240 فولت","(4) - 230 فولت","(4) - 240 فولت","(4) - 230 فولت"]
["","","","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - 240 فولت","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - 240 فولت"]
["Outdoor unit","","","","","","","","RXS42L","","RXS50L"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلوواط","","","","","1.7","","1.7"]
["","Nom.","","كيلوواط","","","","","4.20","","5.00"]
["","Max.","","كيلوواط","","","","","5.0","","5.3"]
["Heating capacity","Min.","","كيلوواط","","","","","1.7","","1.7"]
["","Nom.","","كيلوواط","","","","","5.40","","5.80"]
["","Max.","","كيلوواط","","","","","6.0","","6.5"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","3.35","","3.32"]
["","عامل الأداء","","","","","","","4.12","","4.00"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي","","","","","627","","753"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","A","","A"]
["","","تدفئة","","","","","","A","","A"]
["Piping connections","Drain","OD","مم","","","","","18","","18"]
["وصلات الأنابيب","غاز","القطر الخارجي","مم","","","","","12.7","","12.7"]
["","سائل","القطر الخارجي","مم","","","","","6.35","","6.35"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","","","","4.20","","5.00"]
["","SEER","","","","","","","6.80","","6.80"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","","","216","","257"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A+","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلوواط","","","","","4.00","","4.60"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","4.20","","4.20"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","","","1334","","1535"]