{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXS-F / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXS25FV1B / RXS25L2V1B","FVXS35FV1B / RXS35L2V1B","FVXS50FV1B / RXS50L2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلو واط","1.3","1.4"]
["","Max.","","كيلو واط","3.0","3.8"]
["","Nom.","","كيلو واط","2.5","3.5"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5"]
["","Drain","OD","mm","20.0","20.0"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","285","510"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.39","3.43"]
["","عامل الأداء","","","4.42","3.78"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","كيلو واط","3.4","4.5"]
["","Min.","","كيلو واط","1.3","1.4"]
["","Max.","","كيلو واط","4.5","5.0"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - 220 فولت"]
["","","","","(2) - 220 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - 230 فولت"]
["","","","","(3) - 230 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 240 فولت"]
["","","","","(4) - 240 فولت","(4) - 240 فولت"]
["","","","","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر"]
["","","","","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["Cooling capacity","Min.","","كيلو واط","","","1.4"]
["","Nom.","","كيلو واط","","","5.0"]
["","Max.","","كيلو واط","","","5.6"]
["Heating capacity","Min.","","كيلو واط","","","1.4"]
["","Nom.","","كيلو واط","","","5.8"]
["","Max.","","كيلو واط","","","8.1"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","3.23"]
["","عامل الأداء","","","","","3.63"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي","","","775"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","A"]
["","","تدفئة","","","","A"]
["Piping connections","Drain","OD","mm","","","20"]
["وصلات الأنابيب","غاز","القطر الخارجي","mm","","","12.7"]
["","سائل","القطر الخارجي","mm","","","6.35"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","","","5.00"]
["","SEER","","","","","5.89"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","297"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","كيلو واط","","","4.20"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","3.80"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلوواط ساعي/سنة","","","1546"]