{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5TV1B","FWC07B5TV1B","FWC08B5TV1B","FWC09B5TV1B"]
["Sound pressure level","Low","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","High","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1"]
["","دليل التركيب","","","","1","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","مشبك معدني لخرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8"]
["","مسامير لولبية","","","","4","4","4","4"]
["","الحلقة O","","","","2","2","2","2"]
["","العازل","","","","4","4","4","4"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","dBA","31.0","33.0","36.0","40.0"]
["","عالٍ","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["تدفق الماء","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","17","22","29","37"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","15","18","24","30"]
["Piping connections","Drain","","OD","مم","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)"]
["","Water","","Inlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["","","","Outlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["Power input","عالٍ","","","kW","0.045","0.054","0.077","0.107"]
["","منخفض","","","kW","0.034","0.037","0.039","0.045"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","تدفئة","","الحد الأقصى","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["","","","الحد الأدنى","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","التبريد","","الحد الأدنى","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","الحد الأقصى","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","مم","840","840","840","840"]
["","","","العمق","مم","840","840","840","840"]
["","","","الارتفاع","مم","288","288","288","288"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","26","26","26","26"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","720","834","888","1,044"]
["","","","High","م³/ساعة","1,068","1,236","1,518","1,776"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة"]
["","","","","","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية"]
["","","","","","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية"]
["","","","","","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها."]