{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B7TV1B","FWF05B5TV1B"]
["Sound pressure level","Super high","","","dBA","","31","","31","","40","45"]
["","Low","","","dBA","26.0","26","26.0","26","26.0","26","30","30.0"]
["","High","","","dBA","31.0","27","31.0","27","40.0","33","39","45.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","دليل التركيب والتشغيل","1","دليل التركيب والتشغيل","1","دليل التركيب والتشغيل","دليل التركيب والتشغيل","1"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","خرطوم الصرف","1","خرطوم الصرف","1","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","1"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","1","مشبك لخرطوم الصرف","1","مشبك لخرطوم الصرف","1","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","حلقة للدعامة الحاملة","8","حلقة للدعامة الحاملة","8","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","8"]
["","مسامير لولبية","","","","4","مسامير لولبية","4","مسامير لولبية","4","مسامير لولبية","مسامير لولبية","4"]
["","دليل التركيب","","","","1","دليل التركيب","1","دليل التركيب","1","دليل التركيب","دليل التركيب","1"]
["","الحلقة O","","","","2","الحلقة O","2","الحلقة O","2","الحلقة O","الحلقة O","2"]
["","العازل","","","","6","العازل","6","العازل","6","العازل","العازل","6"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7","BRC315D7"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","dBA","36.0","","38.0","","38.0","","","42.0"]
["","عالٍ","","","dBA","44.0","","44.0","","50.0","","","55.0"]
["تدفق الماء","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","7","","18","","30","","","43"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","5","","17","","29","","","40"]
["Piping connections","Drain","","OD","مم","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)"]
["","Water","","Inlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["","","","Outlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["Power input","عالٍ","","","kW","0.074","","0.074","","0.090","","","0.118"]
["","منخفض","","","kW","0.060","","0.060","","0.055","","","0.062"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","تدفئة","","الحد الأقصى","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["","","","الحد الأدنى","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","التبريد","","الحد الأدنى","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","","","الحد الأقصى","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","مم","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","العمق","مم","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","الارتفاع","مم","285 (4)","285","285 (4)","285","285 (4)","285","285","285 (4)"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","300","318","318","318","318","318","420","420"]
["","","","High","م³/ساعة","456","468","468","468","660","660","876","876"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Notes","","","","","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - Cooling: air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - Cooling: air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - Cooling: air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C","(1) - Cooling: air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C","(1) - وحدة حرارية/ ساعة"]
["","","","","","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية"]
["","","","","","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(3) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية"]
["","","","","","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح"]
["","","","","","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","","","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها."]